**ECODORA艾克OE62095气动黄油泵的参数资料下载**

    **参数说明：**

    油比率 ：        50：1

    进气口 ：        F1/4 G

    出油口 ：        F3/8 G

    气源压力：      6-8KG

    平均耗气量 :    330L/min

    流  量 ：        1500克/分

    泵体高度：     940mm

    吸油直径：     30mm

    适 用 于180-220KG 黄油桶

我们是意大利ECODORA艾克润滑制造商，在中国的代理合作伙伴。负责中国市场的销售，意大利ECODORA艾克是世界著名润滑设备品牌，产品销往5大洲130多个国家，以优越的产品品质，优良的售后服务，赢得了世界各国用户的一致好评，意大利ECODORA艾克润滑设备公司生产的流体设备主要应用介质是，空气\*水\*各种不同规格黄油\*柴油\*汽油\*润滑油脂\*防冻剂\* 和\*洗涤剂及各种化学液体、涂料等，产品涉及广泛主要应用行业有汽车维修服务站、机械、工业汽车行业、化学工业、制革业、木材工业、大理石行业、一般制造业、农业、道路工程建设、舰船和火车重工制造业、飞机、民用和军用机场、铁路部门、采矿业等，主要产品是各种气动黄油柱塞泵，气动稀油泵，黄油，稀油定量加注系统设备，各类型自动卷管器，各种流量和定量加注油枪，各类废油回收设备和系统等。